**启东市人民法院支云庭审V2.0在线庭审改造项目**

**采购市场询价公告**

启东市人民法院支云庭审V2.0在线庭审改造项目即将采购，现就项目采购进行市场询价调研。

1. 需求

随着人民法院信息化3.0的深化完善，信息化建设对司法审判的辅助作用日益凸显。科技让司法更加公正、透明、阳光和高效。在席卷全球的科技浪潮中，如何实现司法和科技的深度融合是智慧法院的一项重要任务，甚至可以说是核心任务。

法院拟改造30个在线庭审法庭，分布于院本部、派出法庭、执行局、道交法庭。基于跨网实时安全数据交换，利用实时音视频交互、智能化应用等技术手段，实现一个可以跨地域、跨网络、跨时空的办案平台，满足法官和书记以及诉讼当事人在法庭、办公室、互联网上等任意场所随时随地开庭的需求。

标准编制遵循国家有关法律要求，坚持“科学性、先进性、统一性、规范性、适用性”原则，在调研支云庭审V2.0的基础上，确保支云庭审系统运行的稳定性，与南通法院现有支云庭审系统平台的无缝对接。

1. 设备配置及技术要求

| 名称 | 设备配置及技术要求 |
| --- | --- |
| 画面融合服务器 | 硬件配置要求：操作系统：Suse Linux系统CPU不低于Intel Xeon 4210R (10C,100W,2.4GHz) Processor Option Kit \*2内存不低于64G DDR4 RECC \*2硬盘不小于2T 企业SATA盘 1块 专业图形卡不低于 NVIDIA Quadro P2200 \*2网卡：集成2\*10g 万兆，带远程管理电源不低于1100w\*2▲需具备6个法庭的融合能力，6\*1080P。 |
| 画面合成系统软件V4.0 | 软件功能：音视频独立采编：支持全场景庭审本地庭室中各采集点与远程视频信号的独立采编。▲音视频合成：支持全场景庭审本地庭室多采集点与远程视频信号的画面合成。（投标人所投产品必须完全满足要求，签订合同前需进行测试）布局管理:支持多布局配置（包含画面分隔方式，播放窗口和通道的关系）。全高清采编：独立画面与合成画面全面支持1080P全高清采编。客户端支持每路图像单路放大，便于诉讼参与人查看。支持合成画面的录像存储。 |

**三、约定事项**

1.上述采购要求为最低要求，不得负偏离，复制视为无效报价。

2.打“▲”项为关键性技术指标，产品必须完全满足要求。

3.拟定支付方式及期限：合同签订后30日内预付合同价的30%，设备到场安装调试完毕，经验收合格正常运行三个月后付至合同价的97%；余款待质保期（一年）满后一次性付清（不计利息）。

4.报价单位须提供营业执照，营业执照中有生产或经营与该项目有关的业务。

5.市场询价表及相关材料于2022年10月10日10:00前，送或寄（以邮戳为准）启东市人民法院（启东市南苑路418号），接收联系人：行装科315，联系电话：0513-68951172。

6.其他：

（1）请报价单位认真核算、如实报价，如发现虚假报价的，计入黑名单；

（2）本次报价仅作为市场调研用，因此价格仅供参考；

（3）本次调研询价不接收质疑函，只接收对本项目的建议。

启东市人民法院

2022年9月30日